|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **龙门地基下沉整改+轨道大修项目清单** | | | | | | | | | |
|
| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | **预估数量** | 工作内容 | 计价单位 | 单项总价（元） | | 备注 | 施工地点 |
| **1** | 拆除原有38KG/m轨道+轨道水泥保护+压板+钢垫板+小方垫+连接板+螺丝组+清扫混凝土面 | 原有旧物 | 320 | 拆除旧物 | 米 |  | |  | 新远东龙门 |
| **2** | 原基础用高标号水泥+钢筋=重新浇筑 | 宽500 | 320 | 新增采购项 | 米 |  | | 高出场地地面 |
| **3** | 钢板（QB235—长宽厚） | 500\*25\*总长320米 | 320 | 新增采购项 | 米 |  | |  |
| **4** | 钢板（QB235—长宽厚） | 500\*200\*5 | 600 | 新增采购项 | 块 |  | |  |
| **5** | 钢板（QB235—长宽厚） | 500\*200\*3 | 500 | 新增采购项 | 块 |  | |  |
| **6** | 恢复原有38KG/m轨道+轨道水泥保护+压板+钢垫板+小方垫+连接板+螺丝组 | 恢复原有旧物 | 320 | 恢复原有旧物 | 米 |  | |  |
| **7** | 对原预埋螺栓从新做预埋处理 | 22\*500 | 1280 | 新增采购项 | 件 |  | |  |
| **8** | 螺母 | 22 | 2560 | 新增采购项 | 个 |  | |  |
| **9** | 项目现场对接人 | | **羊涛 +86-18861775916** | | | | | | |
| **10** | 现场施工要求 | | 现场实际作业人员需具备登高证+焊工证+社保/商保缴纳证明 | | | | | | |
| **11** | 合计总价（元） | |  | | | | **实际总价按后期验收数量决算+施工方自理人员食宿、辅助用具等一切费用** | | |
| **12** | 税票（写明税率) | |  | | 工期（天） | | |  | |
| **13** | 付款方式 | | | | 预付10%+材料进场40%+验收结束后40%+10%质保1年（该方式为需方建议方式，供方可自行决定即可） | | | | |
| **14** | 报价方 | | | |  | | | | |